<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.22" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.22" y1="0" x2="15.22" y2="15.2275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.22" y1="15.2275" x2="0" y2="15.2275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="15.2275" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>DS28EA00U</text>
<text>M. Fulde 2019</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DS28EA00U">
<packages>
<package name="SOP65P490X110-8N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DrMaFu_Special">
<packages>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Tuchan">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
IPC 1608 chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="DS28EA00U" package="SOP65P490X110-8N" value="DS28EA00U">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Unavailable"/>
<attribute name="MF" value="Maxim Integrated"/>
<attribute name="PACKAGE" value="&amp;amp;MICRO;MAX-8 Maxim"/>
<attribute name="MP" value="DS28EA00U+"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" DS28EA00 Series 5.5V Surface Mount Digital Temperature Sensor - MSOP-8 "/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
</element>
<element name="JP1" library="DrMaFu_Special" package="JP4" value="PIN_1-4"/>
<element name="JP2" library="DrMaFu_Special" package="JP4" value="PIN_5-8"/>
<element name="C1" library="Tuchan" package="C0603" value="100nF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="IO">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIOA">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIOB">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
