<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="53.32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="0" x2="53.32" y2="22.8475" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.32" y1="22.8475" x2="0" y2="22.8475" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.8475" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>(C) 2019</text>
<text>ESP8266-01</text>
<text>ProgAdapter</text>
<text>Markus Fulde</text>
</plain>
<libraries>
<library name="DrMaFu">
<description>Besondere Bauelemente aus DrMaFu Projekten</description>
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
DrMaFu:&lt;br /&gt;
15.03.2019: Octagon changed in Round&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="1X06-BIG">
</package>
<package name="TO220N">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
stehend</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="MJTP1230">
<description>&lt;b&gt;APEM Kurzhubtaster&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-dil">
<description>&lt;b&gt;DIL Switches and Code Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIP02YL">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="DrMaFu" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="DrMaFu" package="E2,5-5" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FTDI1" library="DrMaFu" package="1X06-BIG" value="Tracing">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="DrMaFu" package="TO220N" value="LD1117V33">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="DrMaFu" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="DrMaFu" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-dil" package="DIP02YL" value="Setting">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="DrMaFu" package="MJTP1230" value="Reset">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP4" value="ESP1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP4" value="ESP2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="FTDI1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="FTDI1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="FTDI1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC3V3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC5V">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="FTDI1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PROG">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
